Герметик акриловый латексный с силиконом белый AS-600

- Многоцелевой герметик для внутренних и внешних работ.

- Окрашиваемый.

-Защищает от проникновения воздуха, воды и пыли.

- Высокая адгезия к большинству строительных материалов: дерево, бетон, кирпич, штукатурка, замазка и т.д.

- Устойчив к УФ-лучам и прочим атмосферным воздействиям, не выцветает.

- Наличие силикона повышает эластичность и адгезию, предотвращает растрескивание.

- Предназначен для герметизации оконных и дверных рам, плинтусов, наружной обшивки и различных швов и зазоров.

Способ применения: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Щели и пустоты заполните твердым наполнителем. Снимите колпачок. Отрежьте наконечник картриджа. Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков. Для ровного нанесения герметика держите пистолет под углом 45°. Если необходимо дополнительно нанести герметик, подождите 5 минут с момента последнего нанесения. Остатки герметика удалите сухой тканью. Перед окрашиванием дождитесь высыхания герметика.

Меры предосторожности: Может вызвать раздражение при контакте с кожей или с глазами. При попадании в глаза обильно промойте водой. При попадании на кожу промойте водой с мылом. При попадании внутрь не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 310 г Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289