Клей эпоксидный прозрачный в шприце EP-300

-Предназначен для склеивания металла, стекловолокна, стекла, бетона, керамики, фарфора, резины и большин­ства пластмасс.

-Лёгок в использовании благодаря удобному и равномерному дозированию.

-Не дает усадку, не расширяется при отверждении и после высыхания остаётся невидимым.

-Мгновенное схватывание через 5 минут.

- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.

-Имеет высокую устойчивость к воде, бензину, антифризу, моющим средствам и большинству растворителей.

- Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.

Применение: Зачистите и обезжирьте склеиваемые поверхности. Снимите пластиковую лопатку. Держите шприц носиками вверх. Оттяните поршень слегка назад. Обрежьте кончики носиков. Срезанный кончик используйте как колпачок. Нажмите на поршень для выдавливания равномерного количества отвердителя и смолы. Отожмите поршень назад и закройте шприц. Тщательно перемешайте лопаткой состав до однородной массы. Нанесите состав на склеиваемые поверхности и прижмите. Схватывание происходит через 5 минут после нанесения. Полная прочность соединения достигается через 1 час.

Не рекомендуется использовать при температуре выше 93° С.

Не применяется для склеивания полипропилена и полиэтилена.

Меры предосторожности: Содержит эпоксидную смолу и полимеркаптан. При попадании средства внутрь не вызывайте рвоту, обратитесь к врачу. Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промойте водой и мылом. При попадании в глаза промойте их водой 15 минут. Работайте при хорошей вентиляции. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 25 мл Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289