Бандаж глушителя ER-400

-Предназначен для ремонта вы­хлопной системы, глушителей, расширительных баков.

-Предотвращает выделение вредных газов, выходящих из негерметичных выхлопных систем, уменьшает шум и устраняет прорыв выхлопных газов.

- Удобен, быстр и чист в применении.

-Изготовлен из алюминия с высоко­температурной клеящей основой.

-Обладает длительными термостойкими и герметичными свойствами.

- Выдерживает температуры до 400°С.

-Не содержит асбест.

-Не воспламеняется и не растворяется в воде.

Применение: Тщательно зачистите обрабатываемые поверхности наждачной бумагой или металлической щеткой. Убедитесь, что ремонтируемые детали выхлопной системы не горячие. Отделите бандаж от защитного слоя. Обмотайте ремонтируемую область лентой с натяжением. Замотайте внахлест всю область, подлежащую ремонту. Для достижения наилучших результатов предварительно воспользуйтесь высокотемпературным армированным цементом ABRO (ES-332-R).

Меры предосторожности: Использовать только по назначению. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Размеры: 5см х 101,6см Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289