Клей-шеллак для прокладок GS-10A

-Надёжно уплотняет и ремонтирует бумажные, картонные, суконные и резиновые прокладки.

-Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора.

-Предотвращает прогорание прокладки и улучшает теплопередачу.

-Работает при температурах от -45°С до +260°С.

-Удобный спонж для нанесения.

-Устойчив к воздействию всех видов промышленных жидкостей, в том числе масел, антифризов, бензина.

-Уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвращая протекание.

Применение: Нанесите тонким слоем на склеиваемые части. Оставьте подсохнуть на 3 минуты. Соедините части.

Меры предосторожности: Легковоспламеняющийся! Не применяйте вблизи открытого огня, искр и других источников возгорания. Избегайте вдыхания паров. При попадании средства внутрь не вызывайте рвоту, немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объем: 59 мл Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289