[Смазка литиевая #2 LG-9](http://abro.ru/products/smazki-tekhnicheskie-zhidkosti/smazka-litevaya-sintetic3/)21 (красная)

-Для высоконагруженных узлов и агрегатов.

-Эффективная высокотемпературная универсальная смазка для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ.

-Отличается высокими водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами. Пригодна для использования на катерах, судах и яхтах.

-Идеальна для смазки подшипников, шаровых соединений, водяных помп, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных и скользящих механизмов, работающих в сложных условиях и на открытом воздухе.

-Специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру.

-Благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения.

-Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью, выдерживает ударные нагрузки.

-Не густеет на морозе.

-Гарантирует повышенную термостойкость (точка каплепадения 205 С).

-Позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах.

-Ликвидирует скрип дверных петель, засовов; устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.

Применение: Смазку необходимо наносить исключительно на чистую и сухую поверхность. Заполните смазкой ½ свободного объёма подшипника или другого механизма, удалив перед этим старую смазку.

Меры предосторожности: Храните в прохладном сухом хорошо вентилируемом помещении вдали от открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 400 г Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289