Жидкость гидроусилителя руля PS-640

-Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления.

-Специальный состав защищает от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя.

-Смазывает рулевое управление и создает ему оптимальные рабочие характеристики в любое время года.

-Не засоряет систему.

-Не пенится.

-Обладает высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами.

-Предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

-Экономичная упаковка.

Применение: Добавьте в бачок гидроусилителя необходимое количество при выключенном двигателе.

Меры предосторожности: При попадании средства внутрь не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объем: 354 мл Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289