Жидкость гидроусилителя руля PS-950

- Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления.

-Специальный состав предохраняет от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя.

-Смазывает рулевое управление и создает ему оптимальные рабочие характеристики в любое время года.

-Не засоряет систему и не пенится.

-Обладает высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами.

-Предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

Применение: При выключенном двигателе добавьте в бачок гидроусилителя необходимое количество.

Меры предосторожности: При попадании средства внутрь не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 946 мл Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289