Размер 50\*65

Антидождь AR-180

-Создает защитное водоотталкивающее покрытие на стекле.

-Существенно улучшает видимость в сложных погодных условиях, снижает утомляемость водителя и повышает безопасность движения.

-Предотвращает налипание насекомых, облегчает удаление льда и снега.

Способ применения: Стекло должно быть чистым перед обработкой. Хорошо встряхните флакон. Смочите чистую ткань и нанесите на стекло круговыми движениями. Дайте подсохнуть и нанесите второй слой в противоположном направлении. Оставьте до полного высыхания. Протрите стекло тканью до кристальной чистоты.

Меры предосторожности: ОГНЕОПАСНО. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и храните при температуре не выше 49°C. Не храните вблизи источников тепла. При контакте с кожей тщательно промойте с мылом и водой. При попадании в глаза промойте обильным количеством воды. При попадании внутрь не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу! Беречь от детей.

Объём: 103 мл Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289