Средство для ремня Антискрип BD-100

- **Продлевает срок службы ремней в 2 раза.**

**- Защищает от воздействия тепла, холода, влаги, пыли и грязи.**

- Восстанавливает эластичность и гибкость.

- Пропитывает и улучшает состояние всех типов ремней: V-образных, плоских, круглых и зубчатых; ремней, сделанных из резины, кожи или ткани.

- Устраняет визг и писк, проскальзывание при работе.

**- Может использоваться для обработки** резиновых уплотнителей дверей, капотов, багажников для исключения скрипов и истирания контактирующих поверхностей.

Применение: 1. Хорошо встряхните перед использованием. 2. Держите баллон вертикально. При работающем на холостом ходу двигателе, распыляйте на рабочую поверхность ремня, пока она не будет полностью покрыта составом. Не повреждает краску. 3. Рекомендуется регулярное использование.

Для полного расходования содержимого положение распылителя должно соответствовать отметке на баллоне.

Меры предосторожности: Содержимое находится под давлением. Применяйте в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров. Не прокалывайте и не сжигайте. Не храните под прямыми солнечными лучами и при t выше 49°С. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу промойте водой с мылом. При попадании внутрь не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 170 г Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289