Смазка ШРУС CV-503

-Предназначена для любых видов ШРУС - шариковых («Рцеппа» и другие), триподных.

-Значительно продлевает срок эксплуатации ШРУСов, обладает высокой адгезией.

-Обеспечивает превосходную противоизносную защиту, предотвращает образование задиров.

-Консервирует новые и защищает работающие ШРУСы.

-Соответствует спецификации О.Е.М.

-Рекомендуется для ШРУСов и подшипников, работающих при высоких нагрузках.

-Обладает высокими антифрикционными и антикоррозионными свойствами.

-Имеет устойчивую консистенцию и термостойкость.

Применение: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя при ремонте и/или замене ШРУСов. При замене только пыльника ШРУСа, независимо от его типа, заложите рекомендуемое количество смазки в ШРУС и пыльник изнутри.

Меры предосторожности: Храните в сухом прохладном месте вдали от открытого пламени. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 90 г Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289