Универсальная литиевая смазка #2 LG-857 (коричневая)

-Для высоконагруженных узлов и агрегатов.

-Эффективная густая смазка для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ.

-Обладает высокими водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами.

-Создаёт максимальную защиту для подшипников, подвесок, универсальных соединений в рулевой системе, на шасси.
-Специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру.

-Благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения.

-Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность, выдерживает ударные нагрузки.

-Не густеет на морозе.

-Обладает повышенной термостойкостью (точка каплепадения при температуре 163°С).

-Позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах.

-Ликвидирует скрип дверных петель, засовов; устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.

-Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Применение: Смазку необходимо наносить исключительно на чистую и сухую поверхность. Заполните смазкой ½ свободного объема подшипника или другого механизма, удалив перед этим старую смазку.

Меры предосторожности: Храните в прохладном сухом хорошо вентилируемом помещении вдали от открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 454 г Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289