Автошпатлевка Р-49

-Высокотехнологичная 2-х-компонентная полиэфирная быстросохнущая шпатлёвка АБРО для работы с **металлическими** и пластиковыми деталями, стекловолокном.

-Обладает отличной адгезией, феноменально высокой механической прочностью, быстрым временем схватывания.

-Изготовлена на полиэфирно-тальковой основе с добавлением пудры из микроскопических стеклянных шариков в качестве наполнителя.

-Дает мало пыли при обработке, практически не забивая наждачную бумагу.

-Обеспечивает высококачественную гладкую поверхность, не требующую последующего нанесения глазирующего покрытия.

-Пригодна как для ремонта больших площадей, так и для чистовой заделки мелких повреждений.

-Легкое нанесение и распределение по всей ремонтируемой поверхности.

-Имеет облегчённую тонкую однородную структуру .

-Благодаря специальной технологии не образует пор и легко подвергается обработке.

-Отлично сочетается со всеми лакокрасочными материалами.

-Существенно снижает расходы автомастерских за счёт сокращения времени ремонта и простоя автомобиля в боксе.

Применение:

**Подготовка:** Обработайте поверхность грубым наждаком. Нанесите нужное количество основы на плоскую деревянную, стеклянную или металлическую поверхность. Смешайте с отвердителем в следующей пропорции: 1/4 чайной ложки отвердителя на столовую ложку (с горкой) основы.
Тщательно размешайте шпателем для ускорения процесса затвердевания на холоде в течение 1-2 минуты.

**Обработка:** Нанесите первый тонкий слой смеси (шпатлевка + отвердитель), тщательно вдавливая ее в поверхность. Нанесите следующий слой до нужной толщины. Захватывая прилегающие области, выровняйте. Зашлифуйте всухую мелкой теркой в течение 15 минут. После шлифовки протрите поверхность растворителем. Поверхность готова к окраске.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Содержит полиэфирную смолу и стироловый мономер. Используйте только в хорошо вентилируемом помещении. При попадании на кожу или в глаза промойте водой в течение 15 минут. При попадании средства внутрь немедленно обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Объём: 862 мл Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289